**Світлодіодний налобний ліхтарик XO YH01** - ваш незамінний помічник під час планових/аварійних відключень світла та в темний час доби.

Світлодіод, потужністю 1Вт., разом з 46-міліметровим рефлектором та оптичною скляною лінзою забезпечують яскравий світловий потік.

В ліхтарик вбудований Li-ion акумулятор ємністю 600 мА., що забезпечує більше 2 год. світіння, при увімкненні найяскравішого режиму. Зарядка проводиться за допомогою DC кабеля на 5В.

Режими та тривалість роботи:

* яскраве світло – більше 2 год.
* слабке світло – більше 4 год.
* мерехтіння – більше 12 год

Ліхтарик захищений від дощу та незначних зовнішніх механічних ушкоджень. Все завдяки корпусу виконаного з термостійкого поліпропілену. XO YH01 має широке застосування: похід в гори, під час науково-дослідницьких експедицій, при виконанні аварійно-рятувальних завдань, проведення ремонтних робіт, просто в побуті.