Технические характеристики

Тип пленки: глянцевая (ультрапрозрачная)

Материал: полиэтилентерефталат

Прозрачность: 99%

Твердость: 4Н

Температура для поклейки: -10~80 ̊ C
Блокирование ультрафиолетовых излучений: 25%

Толщина вместе с защитным слоем транспортировки: 0,25 мм

Толщина без защитного слоя транспортировки: 0,12 мм
Описание
С защитной пленкой ADPO можно не беспокоиться о царапинах и грязи, которые могут испортить, а то и вывести из строя экран вашего мобильного устройства. 
Особенности глянцевых защитных пленок ADPO SCREENWARD:
Износостойкое покрытие, фильтр ультрафиолетовых излучений и бесклеевой адгезивный слой.
1. Эти три компонента определяют понятие прозрачности пленки, степень которой превышает все известные показатели пленок других производителей.

2. Благодаря качественным материалам производства, совокупность этих слоев не препятствует отображению ярких цветов и высокого разрешения дисплея устройства.
Высокоточное японское оборудование и специальная технология высечки.

3. Благодаря им отступ от краев пленки до краев экрана может достигать 0,3 мм, что делает защиту экрана устройства максимально незаметной.
Специфика прикосновений с NR-Touch.

Качественный синтетический внешний слой не только имитирует свойства поверхности экрана устройства — он их улучшает.

4. Использование сенсорного экрана еще никогда не было таким приятным и гладким на ощупь.
