Павербанк **Hoco J86 Powermaster** – мобільна батарея потужністю 22,5 Вт. та ємністю 40000 мАг. З ним не страшні незаплановані відключення електроенергії. Окрім того, що всі ваші девайси будуть швидко заряджені, павербанк також відмінно послужить вам в якості ліхтарика. За допомогою цифрового світлодіодного дисплея відслідковується рівень заряду батареї. Тож ви не пропустите момент коли треба підживити павербанк.

**Основні характеристики:**

Ємність: 40 000 мАг.

Номінальна ємність: 23 600 мАг.

Input:

* Micro-USB – 18 Вт. (QC3.0/2.0, FCP, AFC)
* Type-C – 18 Вт. (PD3.0/2.0, QC3.0/2.0, FCP, AFC

Output:

* USB 1/2 – 22,5 Вт. (QC3.0/2.0, FCP/SCP, AFC, VOOC, DASH)
* Type-C – 20 Вт. (PD3.0/2.0, QC3.0/2.0, FCP, AFC).

Загальна вихідна напруга: 5В / 3А.

Дисплей: LED + функція ліхтарика/настільної лампи.

Матеріали: ABS + PC (вогнезахисна оболонка + літій-полімерна батарея).

Розміри: 148х68х52 мм.

Вага: 791 г.