Павербанк **Hoco J86B Electric** – потужна батарея ємністю 60000 мАг. З ним не страшні незаплановані відключення електроенергії. Окрім того, що всі ваші девайси будуть швидко заряджені, мобільний павербанк також послужить вам в якості ліхтарика. За допомогою цифрового світлодіодного дисплея відслідковується рівень заряду батареї. Тож ви не пропустите момент коли можна підживити павербанк.

**Основні характеристики:**

Ємність: 60 000 мАг.

Номінальна ємність: 35 400 мАг.

Input:

* для Lightning – 18 Вт. (PD, QC, FCP, AFC).
* Micro-USB / Type-C – 18 Вт. (QC, FCP, AFC).

Output:

* USB 1 – 22,5 Вт. (QC, SCP, FCP, AFC).
* Type-C – 20 Вт. (PD, QC, FCP, AFC).
* USB 2/3/4 – 5 В/2,1 А.

Загальна вихідна напруга: 5В / 3А.

Дисплей: LED + функція ліхтарика/настільної лампи.

Матеріали: ABS + PC (вогнезахисна оболонка + літій-полімерна батарея).

Розміри: 178х83х60 мм.

Вага: 1200 г.

Колір: білий