Алюмінієвий павербанк **SWISSTEN** з ємністю 20 000 мА·год, входами microUSB і USB-C, виходами 2xUSB-A та 1xUSB-C, а також підтримкою технологій швидкого заряджання PD та QC. Упакований у фірмову коробку **SWISSTEN**.

**Чому важливо мати павербанк із швидким заряджанням?**  
Якщо запитати себе, де і коли найчастіше потрібен павербанк, відповідь очевидна: це ситуації, коли смартфон розряджається до кількох відсотків під час походів, велосипедних прогулянок, відпочинку в наметі тощо. У таких випадках необхідно швидко зарядити телефон або сам павербанк (повна зарядка за 5 годин). Саме це і пропонує павербанк **SWISSTEN 20 000 мА·год**. Якщо ваш телефон підтримує швидке заряджання або ви плануєте таке придбати, цей павербанк стане ідеальним рішенням.

**Алюмінієвий корпус**  
Алюмінієвий сплав, з якого виготовлено корпус павербанку, не тільки надає йому привабливого вигляду, але й значно підвищує стійкість до пошкоджень.

**Технічні характеристики:**

* **Ємність:** 20 000 мА·год (3,7В/74Вт·год)
* **Тип батареї:** Літій-полімерна
* **Вхід microUSB:** 5В DC 2А, 9В DC 2А, 12В DC 1,5А
* **Вхід USB-C PD:** 5В DC 2,4А, 9В DC 2А, 12В DC 1,5А
* **Вихід USB-C PD:** 5В DC 3А, 9В DC 2,22А, 12В DC 1,67А
* **Вихід USB-A 1:** 5В DC 2,4А
* **Вихід USB-A QC 3.0:** 5В DC 3А, 9В DC 2А, 12В DC 1,5А
* **Розміри:** 145х65х28 мм
* **Вага:** 440 г
* **Матеріал:** Алюмінієвий сплав
* **Комплектація:** кабель USB-C/USB-C, 3А, 1 м

Цей павербанк створений для тих, хто цінує надійність, швидкість і стиль у кожній деталі!