Павербанк **SWISSTEN** із ємністю 50 000 мА·год (185 Вт·год) забезпечує високу вихідну потужність 100 Вт, підтримує швидке заряджання та виготовлений із негорючого матеріалу для максимальної безпеки. Упакований у фірмову коробку **SWISSTEN**.

**Що можна заряджати:**
Завдяки великій ємності та високій потужності павербанк дозволяє заряджати ноутбуки, планшети, смартфони та інші пристрої. Також передбачено режим низького струму для заряджання TWS-навушників, фітнес-браслетів і смарт-годинників. Для заряджання доступні 3 USB-A та 1 USB-C виходи. Завдяки технології **SMART IC**, яка визначає підключені пристрої та оптимізує їхнє заряджання, можна одночасно заряджати кілька гаджетів.

**Швидке заряджання:**
Павербанк підтримує широкий спектр форматів швидкого заряджання, зокрема:

* **PowerDelivery 2.0 та 3.0**
* **Qualcomm Quick Charge 2.0 та 3.0**
* **Huawei FCP (Fast Charge Protocol)**
* **Huawei SCP (SuperCharge Protocol)**
* **Samsung AFC (Adaptive Fast Charging)**
* **Samsung 2A**
* **Apple 2.4A**

**Безпека:**
Для максимальної безпеки корпус павербанка виготовлено з негорючого матеріалу **ABS+PC**. Додатковий функціональний захист забезпечує захист від:

* перенапруги,
* перевантаження,
* короткого замикання,
* перегріву,
* перезаряджання,
* глибокого розряду.
Батареї літій-полімерного типу забезпечують переваги порівняно з літій-іонними: більший ресурс циклів заряджання, менший ефект пам’яті та знижена вага.

**Характеристики:**

* **Ємність:** 50 000 мА·год (3,7 В/185 Вт·год)
* **Батарея:** літій-полімер
* **USB-A вихід 1:** 4,5В DC 5A, 5В DC 4,5A, 5В DC 3A, 9В DC 2A, 12В DC 1,5A - 22,5Вт (QC2.0/QC3.0/Samsung AFC/Huawei FCP/Huawei SCP/Apple 2.4A/Samsung 2A/DCP 1.5A)
* **USB-A вихід 2:** 5В DC 3A, 9В DC 2A, 12В DC 1,5A - 18Вт (QC2.0/QC3.0/Samsung AFC/Huawei FCP/Apple 2.4A/Samsung 2A/DCP 1.5A)
* **USB-A вихід 3:** 5В DC 3A (Apple 2.4A/Samsung 2A/DCP 1.5A)
* **USB-C вихід:** 5В DC 3A, 9В DC 3A, 12В DC 3A, 15В DC 3A, 20В DC 5A (100Вт, QC2.0/QC3.0/Samsung AFC/Huawei FCP/Apple 2.4A/Samsung 2A/DCP 1.5A PD2.0/PD3.0)
* **microUSB вхід:** 5В DC 2A, 9В DC 2A (QC 2.0)
* **USB-C вхід:** 5В DC 3A, 9В DC 3A, 12В DC 3A, 15В DC 3A, 20В DC 3,25A (65Вт, PD 2.0/PD 3.0/QC 2.0)
* **Розміри:** 154×70×67 мм
* **Вага:** 1020 г
* **Матеріал:** негорючий ABS+PC
* **Захист:** перенапруга, перевантаження, коротке замикання, перегрів, перезаряджання, глибокий розряд.