Дуже часто відбувається так, що в самий незручний момент мобільний може просто вимкнутися. Перше, що спадає на думку – це підключитися до електромережі. Але коли елемент живлення розрядився у лісі, цей варіант реалізувати неможливо. Залишається тільки один вихід – використовувати power bank XO PR130 40000mAh PD20W + QC 3.0 22.5W Black, адже він зможе подарувати дорогоцінну енергію «померлому» смартфону. Гаджет з Power Delivery, зі швидкою зарядкою Quick Charge, з дисплеєм найкращим чином підійде для телефону, для планшету, для походу і вразить сучасними зовнішнім виглядомі функціями.

**Ключові характеристики зовнішнього акумулятора XO PR130 40000mAh PD20W + QC 3.0 22.5W Black**

З технічних можливостей power bank XO PR130 40000mAh PD20W + QC 3.0 22.5W Black підкреслимо:

* ємність павербанку становить 40000 mAh;
* в корпусі зовнішньої АКБ перебувають Li-Pol джерела живлення та схеми контролю режимів заряду та розряду;
* для підключення пристроїв передбачені порти 2xUSB, Type-C;
* потужність 37W;
* джерело заряду (Input) 5V, 9V, 12V;
* індикація ступеня заряду LCD дисплей.

Корпус повербанка виконаний з якісного протиударного пластика. Крім того, XO PR130 40000mAh PD20W + QC 3.0 22.5W Black має середню вагу та невеликі габарити, що дозволяє без проблем брати його з собою в дорогу. Колір пристрою - чорний.

**Характеристики:**

Ємність: 40000 mAh

Потужність: 37Вт.

Input: Type-C: 5В=2.4A / 9В=2.22A / 12В=1.67A, micro-USB: 5В=2.4A / 9В=2.22A / 12В=1.67A

Output: Type-C: 5В=2.4A / 9В=2.22A / 12В=1.67A, USB-A: 5В⎓2.4A / 9В⎓2A / 12В⎓1.5A

Індикація рівня заряду: LCD дисплей

Особливості: з Power Delivery, зі швидкою зарядкою Quick Charge

Роз'єми і конектори: 2xUSB, Type-C

Тип акумулятора: Li-Pol

Джерело заряду (Input): 5В, 9В, 12В

Матеріал: АБС-пластик

Розмір пристрою: 18×9.5×5 см

Вага: 879 г

Колір: чорний

Комплектація: Зовнішній акумулятор, кабель microUSB-USB